**ANEXO A**

**(Informativo)**

**Classificação dos extintores segundo o agente extintor, carga nominal e capacidade extintora equivalente**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Extintor portátil** | | |
| Agente extintor | Carga | Capacidade extintora equivalente |
| Água | 10 L | 2A |
| Espuma mecânica | 9 L | 2A:10B |
| Gás carbônico (CO2) | 4 kg  6 kg | 2B  2B |
| Pó à base de bicarbonato de sódio | 1 kg  2 kg  4 kg  6 kg  8 kg  12 kg | 2B  2B  10B  10B  10B  20B |
| Hidrocarbonetos halogenados | 1 kg  2 kg  2,5 kg  4 kg | 2B  5B  10B  10B |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Extintor sobre rodas** | | |
| Agente extintor | Carga | Capacidade extintora equivalente |
| Água | 75 L  150 L | 10A  20A |
| Gás carbônico (CO2) | 10 kg  25 kg  30 kg  50 kg | 5B  10B  10B  10B |
| Pó à base de bicarbonato de sódio | 20 kg  50 kg  100 kg | 20B  30B  40B |