**ANEXO A**

**(Informativo)**

**Classificação dos extintores segundo o agente extintor, carga nominal e capacidade extintora equivalente**

|  |
| --- |
| **Extintor portátil** |
| Agente extintor | Carga | Capacidade extintora equivalente |
| Água | 10 L | 2A |
| Espuma mecânica | 9 L | 2A:10B |
| Gás carbônico (CO2) | 4 kg6 kg | 2B 2B |
| Pó à base de bicarbonato de sódio | 1 kg2 kg4 kg6 kg8 kg12 kg | 2B 2B10B 10B10B20B |
| Hidrocarbonetos halogenados | 1 kg2 kg2,5 kg4 kg | 2B5B10B10B |

|  |
| --- |
| **Extintor sobre rodas** |
| Agente extintor | Carga | Capacidade extintora equivalente |
| Água | 75 L150 L | 10A20A |
| Gás carbônico (CO2) | 10 kg25 kg30 kg50 kg | 5B10B 10B10B |
| Pó à base de bicarbonato de sódio | 20 kg50 kg100 kg | 20B30B40B |